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欢迎使用视频拼接处理器 PC 客户端软件说明书，本说明书详细介绍了客户端软件的安 装及操作，使用客户端前请先阅读本说明书。该 PC 客户端软件当前版本为 V3.4.5。

[bookmark: _bookmark4][bookmark: 1.2拓扑图]1.2 拓扑图

如下图 1.1 是拼接处理器应用的拓扑图：

[image: B342DB9E-A866-41d6-A4F0-45BD16E2DCA1.png]
图 1.1  拓扑图
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[bookmark: 2.1安装环境][bookmark: _bookmark6]2.1 运行环境
[bookmark: _GoBack]
视频拼接处理器 PC 客户端支持在 win7 及 win10 系统环境下运行。

[bookmark: 2.2安装步骤][bookmark: _bookmark7]2.2 运行步骤

1）点鼠标右键解压到本地



[image: 9d0a4d7e711c96fb69dd5d90b62250d]
2） 双击打开客户端
3） [image: d8d5f5584964a91f57fdd3f7561190e]




[bookmark: 3 拼控墙操作][bookmark: _bookmark8]3 拼控墙操作
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双击已安装好的客户端，弹出下图所示登录对话框，初始登录的用户名和密码分别是
admin、123456，登陆后即进入软件。
[image: 登录.png]
图 3.1 登录

[bookmark: _bookmark10][bookmark: 3.2 主界面]3.2 主界面

登录后进入主界面“拼控墙”，主界面显示当前拼接处理器的主要菜单和幕墙部分。主 界面上部为主要功能按钮，下部左侧显示其他功能列表，中间为当前的可操作屏幕。若首次 登录该软件，则在进入主界面后系统会自动连接 IP 为 192.168.1.20（出厂默认 IP）的处理器，

并自动搜索出输入卡和输出卡，并创建好幕墙，则用户只需在刷新数据结束后，鼠标左键拖 动信号源上墙即可。

[image: ]

[bookmark: 3.3 网络配置][bookmark: _bookmark11]3.3 网络配置

登录改软件后，若界面右下角提示连接成功则可直接开始操作，若提示失败，则点击主 界面上“通讯配置”按钮打开下图所示网络配置界面进行连接。
这里有网络和串口两种通信方式 ，默认为“网络”。通过网络的通信方式如下所示：
 “连接”：首次登陆默认的网络配置信息如下图所示，点击“连接”按钮，若屏幕下方 提示连接成功，则可以开始操作，若提示连接失败，则排查 IP 等配置信息是否有误或 者现场网络不通等原因。
     “修改”：请在确定当前 IP 连接成功的情况下进行网络配置信息的修改。修改完信息之 后点击“修改”，提示“修改成功！请重新连接”，然后再点击“连接”。

[image: 网络通讯.png]
通过串口的通信方式如下图所示，连接好串口线，打开该界面后选择正确的端口号和波 特率，点击“连接”，提示连接成功即可。“断开”按钮即可断开当前已连接的端口。

[image: 串口通讯.png]

图 3.5.1 串口通讯

[bookmark: _bookmark12][bookmark: 3.4 信号管理]3.4 信号管理

网络连接成功之后，进入“信号管理”界面，如下图所示，主要是搜索及显示输入信号 和输出信号。搜索到的输入信号会同步显示到主界面的左侧列表中。 注意：若输入卡和输出卡数量有变动，则连接拼接处理器之后先搜索信号，再进行其他操作。

[image: 搜索信号.png]


A．输入信号：

图 3.6 信号管理

	搜索：点击上图右上角“搜索”按钮，检测到输入信号后显示在表中。搜索之后检 查输入编号是否连续，连续表示已搜索到所有输入卡。
	修改信息：鼠标双击某一信号源所在的行，弹出下图界面，可修改该信号的类型和 叠加文字。（在主界面左侧双击列表也可修改）

[image: 修改输入信息.png]
图 3.7 修改文本描述
 手动添加：如果在网络正常的情况下没有搜索到输入信号，则可以使用“手动添加” 的方式来添加输入信号。如下图，填写输入卡数量，再“确定”即可。（一张输入 卡代表四个输入信号）
[image: 手动添加输入卡.png]
	删除：该按钮删除当前列表中勾选的输入信号。
B．输出信号：
 搜索：点击输出信号的“搜索”按钮，检测到输入信号后显示在表中。搜索之后检 查输出编号是否连续，若不连续则表示有输出卡未搜索到。
 手动添加：如果在网络正常的情况下没有搜索到输出信号，则可以使用“手动添加” 的方式。如下图，填写输出卡数量，并在右侧下拉框中选择是“4 输出”还是“2 输出”，再“确定”即可。

[image: 手动添加输出卡.png]
	删除：该按钮删除当前列表中已勾选的输出信号。

[bookmark: _bookmark13][bookmark: 3.5 创建幕墙]3.5 创建幕墙

在“信号管理”中搜索到输出信号之后，根据输出信号的数量创建适当的幕墙。例如有 6 个输出信号，则可创建 2*3 的幕墙，同时可以编辑屏幕名称，点击“确定”创建成功，如 下图所示。（“确定”之前请注意输出编号的连续性）

[image: 创建幕墙.png]

[bookmark: 3.6 开窗操作][bookmark: _bookmark14]3.6 开窗操作

	调入信号源：用鼠标左键将屏幕下方或左侧的信号源直接拖动到屏幕宫格中，如下 图中红色箭头指示。超过开窗数量，将会在 PC 左上角给出提示。

[image: 开窗.png]
	移动信号源：将鼠标移动到信号源上，按住鼠标左键拖动鼠标可以实现窗口任意位 置的移动，如下图是将上图中信号源移动的结果：

[image: 移动.png]
	调整窗口大小：将鼠标放在信号源窗口的左侧、右侧和下侧的边缘位置，等鼠标变 成箭头，开始拖动窗口边缘来改变窗口大小，如下图中红色箭头所指的方向。

[image: 调整开窗大小.png]
 固定到网格：该功能在主界面左侧的“回显/控制”选项下，如下图。勾选之后， 则任意移动或改变窗口大小，信号源都会固定在格子中显示。

[image: 固定网格和窗口调整.png]
 窗口调整：如上图，在左移/右移和上移/下移中输入要调整的像素值，再输入信号 源 ID，“确定”后可以看到该信号在屏幕上的位置已被调整。
	关闭信号源：已调入信号源右上角按钮即为关闭信号源，如下图所示。

[image: 全屏和关闭.png]
 窗口最大化：如上图，关闭按钮左侧即为当前窗口最大化按钮，最大化后，再点击 该按钮返回之前状态。
	全部关闭：主界面中“全部关闭”按钮可一键关闭当前屏幕中的所有信号源。

[bookmark: _bookmark15][bookmark: 3.7 预案轮循]3.7 预案轮循

 添加预案：调入视频源后，在主界面左侧“预案”界面点击“添加预案”按钮，如 下图，在弹出的界面中编辑预案名称，点击“OK”即保存成功，依次添加多个预案。 保存好的预案在下图的预案目录下可查看。

[image: 保存预案.png]

[image: 2018-09-10_110755.png]
	调入预案：在已保存的预案名称上单击鼠标右键出现如下左图所示菜单，点击“调 入”即可。

[image: 调预案.png]	[image: 全部删除预案.png]
	删除：在预案名称上单击鼠标右键出现如上左图所示菜单，直接点击“删除”按钮。
	修改预案名称：在预案名称上单击鼠标右键出现如上左图所示菜单，点击“修改预 案名称”，在弹出界面中修改名称即可。
	删除所有预案：在预案列表上单击鼠标右键弹出如上右图所示菜单，点击删除即可。
	开始轮循：勾选要轮循的预案，单击“开始轮循”按钮，选中的预案将在 PC 客户 端和屏幕上同步轮循。轮循次数默认为无限轮循，轮循时间默认为 10 秒。
	停止轮循：点击按钮停止当前进行的轮循。

[bookmark: _bookmark16][bookmark: 3.8 回显配置]3.8 回显配置

在主界面“回显/控制”目录中已默认了两条回显 IP，如下左图所示。点击“开启回显” 即可看到界面下方的回显视频，一次可查看 8 路回显。
	打开回显：鼠标点击 “打开回显”按钮即可打开回显，下侧两边的切换按钮，可 切换查看其他信号源回显图像。

	关闭回显：鼠标再点击“关闭回显”键，即可关闭回显。
	修改回显 IP：鼠标左键双击回显 IP，弹出修改 IP 界面进行修改，如下右图。 注意：打开和关闭回显时，系统会重新配置幕墙，故会全部清空当前已开的窗口。（若不想 清空，可保存一个预案，等打开回显之后，再调用该预案）

[image: 回显.png]	[image: 修改回显IP.png]

[image: 回显sssss.png]

[bookmark: 3.9  LED欢迎词][bookmark: _bookmark17]3.9	LED 欢迎词

该功能可以在屏幕上方显示 LED 欢迎词字幕，操作界面如下图所示，具体操作步骤：
1.	在“内容”框中输入要显示的字幕，点击“添加”按钮将字幕添加在 LED 列表中（可 设置好字体颜色、背景颜色、透明、文字大小和位置等，再添加。）
2.	在 LED 列表中选择一条 LED，点击“下载内容”，待进度条完成 100%，即可看到屏幕 上的 LED 字幕。
	修改：在 LED 下拉列表中选择一条 LED，则该条 LED 显示在“内容”框中，修改 之后点击“修改”按钮即可。
	删除：在 LED 下拉列表中选择要删除的 LED，直接点击“删除”。
	字体颜色/背景颜色：可选“红色、黑色、蓝色、黄色、绿色”。
	文字大小：LED 字幕的大小，有 0-10 选择范围，数字越大表示字体越大。
	透明：有“透明”“半透明”和“不透明”三个选项。
		滚动速度：LED 字幕的滚动速度，0-10 的选择范围，数字越大速度越快，0 表示停 止。选择之后点击“设置时间”按钮即可改变速度。
	文字位置：在滚动时间设置为 0，即字幕不滚动时，选择文字位置，点击“下载内 容”按钮可在屏幕上看到效果。
	打开 LED：可打开前一次已下载的 LED，若之前没有下载过 LED，则打开无效。
	关闭 LED：关闭当前已打开的 LED。

[image: LED.png]

[bookmark: _bookmark18][bookmark: 3.10 屏幕底图]3.10 屏幕底图

底图是指当连接的大屏没有信号输入时，可以使用自定义图片作为幕墙的背景。首先点 击下图中“打开文件”按钮选择一张图片，再点击“下载底图”按钮。（“打开底图”按钮可 打开前一次已下载的底图，若之前没有下载过底图，则打开无效）
	“所有屏幕相同底图”：勾选该按钮，则下载后每一个屏幕都显示同一张底图。默认为 不勾选，此时下载结束为拼接底图。
	“开始位置”：选择图片开始下载的行列位置，默认为 1*1（即第 1 行第 1 列）；
	“大小”：表示下载的图片所占的行列大小，默认与当前幕墙的行列保持一致。若创建 幕墙大小为 2*2，则这里也为 2*2。

[image: 底图.png]

[bookmark: _bookmark19][bookmark: 3.11  IP卡管理]3.11	IP 卡管理

[bookmark: _bookmark20][bookmark: 3.11.1连接服务器]3.11.1 连接服务器

打开主界面左侧“输入信号”目录，点击“IP 卡未连接”按钮，或“IPC”目录下的“添 加 IPC 信息”按钮，都可进入网络连接界面，点击一个在线主机 IP 再点击“连接服务器” 按钮，或者双击该 IP，等待数据同步完成。

[image: 连接IP卡.png]

[bookmark: 3.11.2 业务卡][bookmark: _bookmark21]3.11.2 业务卡

连接服务器（即解码卡主机）后，进入“业务卡”界面，左侧界面将显示当前所连接的 主机 IP，在右侧“搜索在线设备”，可以搜索出当前局域网内所有在线设备。
	添加业务卡：勾选所需的设备前的序号，点击“添加业务卡”将设备添加到左侧， 即可完成主从机联机。
	移出业务卡：勾选已导入的设备前的序号，再移出业务卡，是将该设备移出当前联 机状态。主机是不能被移出的。
	系统重启：勾选设备序号，再点击该按钮使所选设备重启。
	系统关闭：勾选设备序号，再点击该按钮使所选设备关闭。
[image: 业务卡管理.png]
	修改设备信息：在右侧列表中双击设备，弹出如下界面，可修改该设备的所有信息。 在左侧列表中双击设备，弹出相同界面，可以修改除了设备 ID 之外的其他信息。

[image: 修改业务卡信息.png]

	批量修改从机 IP：点击界面上该按钮或双击主机 IP，弹出如下界面，修改主机 IP 后， 点击“确定”，即可将所有从机的 IP 依次递增修改。
注意：该功能仅限于修改设备 IP；修改之前请确认修改之后不会 IP 冲突。

[image: 批量修改.png]

[bookmark: 3.11.3 监控点][bookmark: _bookmark22]3.11.3 监控点

配置完主从机后，进入“监控点”界面，“搜索”当前局域网内的摄像机，输入默认 IPC 账户和密码，“确定账户”后勾选摄像机，点击“导入监控点”将选中的摄像机导入左侧列 表。
	IPC  分组：在“监控点”界面点击“新建分组”，在弹出界面中输入新建分组名称，创 建成功。勾选表中 IPC 序号，点击“添到分组”即可将 IPC 加入到对应分组中。
	清空 IPC 信息：将 IPC 列表中的 IPC 全部删除，即将解码卡中的 IPC 信息全部删除。
	导出监控点：勾选 IPC 列表中序号，导出监控点后即将解码卡中 IPC 信息全部删除

[image: 监控点管理.png]
	修改 IPC 信息：双击已导入 IPC 列表中的一行，弹出下图界面，修改 IPC 的用户名、 密码、ID、名称、类型等，“确定”完成。

[image: 修改IPC信息.png]

[bookmark: _bookmark23][bookmark: 3.11.4 系统维护]3.11.4 系统维护 系统维护的主要功能是进行设备的升级和设备数据备份。

	升级：勾选设备序号，点击“路径”打开本地升级程序，再点击“升级”等待程序升级 完成。
	系统数据： 备份数据：连接解码卡后点击该按钮，即可将当前设备的所有数据进行备份。 还原数据：连接解码卡后点击已备份的某一行数据，再点击该按钮，主机将重启，重启 之后设备即恢复到当前备份数据。 删除数据：点击已备份的某一行数据，再点击该按钮，即可删除。
[image: 系统数据.png]

[bookmark: _bookmark24][bookmark: 3.11.5  IP卡操作]3.11.5	IP 卡操作

	修改 IP 卡类型：配置完 IP 卡信息，在“拼控墙”的“输入信号”中，双击 IP 卡所对 应的信号，弹出下图将输入卡类型改为“IP”。

[image: 输入卡类型.png]
	IP 卡开窗：将 IP 卡对应的信号源拖入幕墙内，如下图所示。

[image: IP信号.png]

 调入 IPC：将界面左侧 IPC 列表中的 IPC 拖入右侧已开窗的 IP 卡信号源的通道中。 如下图是将 IPC192.168.30.158 拖入 IP 卡的第 7 通道。

[image: 调入IPC.png]
	分屏：在已开窗的 IP 卡信号源上单击鼠标右键弹出下图中分屏菜单控制分屏。
[image: 分屏.png]	[image: 信号分屏.png]
 打散信号源：在主界面左侧输入信号上点击鼠标右键，弹出上图所示打散菜单，打 散后每一行都可以作为单独的信号源调入幕墙。如上图所示，是将 1 号信号源打散 为“4 分屏”的状态。
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当前 PC 版本支持海康、大华，雄迈、美电贝尔、佳信捷、宇视、美电恩智、伟视清、 安尼、同为等录像机的解码和录像回放。
 添加设备：在主界面左侧“NVR/DVR”目录下点击“添加设备”，弹出下图所示界 面，选择要添加的设备类型，将设备 IP、端口、用户名、密码和通道号填写完整， 确定之后该设备将被添加到左侧界面（设备名称可以随意编辑，也可为空；通道数 最大为 128）。

[image: 添加NVR设备.png]
 预览：设备添加成功后如下图左侧所示，此时直接将该设备下的录像机通道拖入屏 幕通道，即可预览当前录像机画面。

[image: 调入NVR通道.png]
	删除设备：如下左图，在设备名称上单击鼠标右键，点击“删除设备”按钮即可。

[image: 删除NVR.png]	[image: 录像回放和修改通道.png]
 修改通道名称：在录像机通道上单击鼠标右键打开如上右图所示菜单，点击“修改 通道名称”，编辑名称并确定则修改成功。
 录像回放：在录像机通道上单击鼠标右键打开如上右图所示菜单，点击“录像回放” 进入下图所示界面，先单击“查找录像”，则录像信息会显示在界面下方，选择某 一时间段的录像信息，双击后则在黑色区域内播放录像回放视频。

[image: 录像回放.png]
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	登录：在“云平台”下单击登录打开下图界面，输入云平台 IP、账号及密码，登 录即可。

[image: 云平台登录.png]
	添加设备：登录后弹出如下在线设备界面，添加所需设备，添加后的设备会在主界 面“云平台”目录下创建出对应的设备树。

[image: 云平台在线设备.png]
 通道预览：添加后的设备如下图左侧所示，拖动设备各通道到 IP 卡通道中，下图 中是将设备“葵涌 F 栋 2”的通道 1 和 2 调入 IP 卡的 4 和 5 通道，将设备“重庆 太平洋商场”的通道 1 调入 IP 卡的 6 通道。
注意：在左侧设备树中，红色框中图标表示在线通道，绿色框中图标表示不在线通道。

[image: 云平台掉入.png]
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 添加指令：在开机指令和关机指令列表中双击后输入指令，点击“保存”，则在“屏幕名称”列 表下可查看到该指令。如图 3.25。
	开机：在屏幕名称列表下选择一条屏幕名称信息，点击“开机”。
	关机：在屏幕名称列表下选择开机时的屏幕名称，点击“关机”。

	查看指令：在屏幕名称列表下选择一条屏幕名称信息，点击“查看指令”可查看。在指令行中 双击可以再修改指令，重新保存。
	删除：在屏幕名称列表下选择一条屏幕名称信息，点击“删除”即可。

[image: 大屏开关机.png]
	串口设置：打开“串口设置”，如下图，匹配正确的端口号后“确定”。在调用指令之前，请先 确认串口是否连接成功。
[image: 串口设置.png]


[bookmark: 4 用户管理][bookmark: _bookmark28]4 用户管理


[image: 用户.png]
	添加用户：点击“添加用户”，弹出下图界面，选择用户类型，输入用户名、密码和确 认密码，“保存”即可。

[image: 添加用户.png]
	修改用户：在用户主界面，点击一条用户信息，“修改用户”按钮变为可操作状态，点 击进入下图界面，修改信息之后点击“保存”即可。

[image: 修改用户.png]
	删除用户：在用户主界面，点击一条用户信息，“删除用户”按钮变为可操作状态，点 击删除即可。
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[image: 系统界面.png]
	语言选择：设置“简体中文”和“English”两种选项，默认选择“简体中文”。
	是否打开调试信息：点击选中开启即可打开调试信息窗口。
	是否隐藏 IP：该功能针对 IP 卡，连接到 IP 卡之后，“开启”按钮可隐藏 IP 卡屏幕上的 IP 信息，“关 闭”按钮将 IP 信息重新显示在屏幕上。
	是否打开向导：点击“开启”打开软件使用向导，了解操作步骤。
	用户手册：点击该按钮可打开本软件的用户使用手册，查看具体操作步骤。
	系统复位：该功能针对处理器，系统复位后，处理器恢复出厂设置，即 IP 变回 192.168.1.20，保存 的预案被清空等。
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